**傲通邮件系统的资源需求**

1. 邮件服务的域名、IP及端口：
   1. MX记录（接收外域来的邮件，需要设置dns）：x.x.x.x,端口：25
   2. Pop3：pop3.xxx.com, ip: x.x.x.x,端口：110；
   3. Imap:imap.xxx.com, x.x.x.x,端口：143；
   4. Smtp:smtp.xxx.com, x.x.x.x（用户邮件客户端的smtp服务器地址，与MX可不同）,端口：25或435
   5. Webmail:mail.xxx.com, ip: x.x.x.x, port：80
   6. 移动访问：m.xxx.com,ip:x.x.x.x, port:80
2. 最低网络要求：

最低要求一个公网ip地址（25端口留给MX用于接收外域邮件，用户邮件客户端的smtp服务器端口不能使用25），建议使用2个IP;

1. 最低硬件配置：
   1. 一台PC服务器；
2. 建议硬件配置（不采用NAS或SAN的方案）：2个ip, 5台服务器
   1. 应用服务器1：SMTP-MX/25（邮件接收服务器，反垃圾网关）,Webmail，移动邮件服务器，地址本同步服务器，系统管理、系统监控；
   2. 应用服务器2：Pop3、imap、smtp-s(外域邮件传输服务器),smtp-c(面向邮件客户端的smtp)服务器；
   3. 数据库服务器；
   4. 文件服务器；
   5. 备机：a-d；